****

**GÜÇLÜ ELLER ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ**

**BASKETBOL TEKERLEKLİ SANDALYE ŞARTNAMESİ**

1. Sandalye salon basketbol oyununa ve Uluslararası Tekerlekli Basketbol Federasyon Sandalye (IWBF) kurallarına uygun yapıda ve dizaynda olmalıdır. İstenen bu özellik yüklenici firmanın taahhüt yazısıyla belgelendirilmelidir.
2. Sandalye şasesi alüminyum 7020 T6 alaşımlı materyalden imal edilmiş olmalıdır. Sandalyenin şasesi kendi renginde olacak ve ekstra boya kullanılmamış olmalıdır.
3. Sandalye ön şase görünümü paralel, V-şekilli ve offset olarak seçilebilmelidir.
4. Sandalye en az 4 (dört) tekerlekten oluşacak arkada sporcu isteğine bağlı olarak (antitiper) 1 ya da 2 adet ve en az 72mm ebatlarında olmalıdır.
5. Sandalyenin oturma yerinde sporcu ile teker arasında sağda ve solda yan koruma destekleri olacak ve yan koruma destekleri alüminyum veya velkrolu olarak seçilebilmelidir.
6. Sandalye 24 (yirmidört inç) inc. , 25 (yirmibeş inç), 26 (yirmialtı inç) inç veya 28 inç (yirmisekiz inç) Spinergy jant ebatlarında, specialrim en az 25 mm geçme akslı ve tekerlekler basketbol sahası için uygun olan düz tekerden oluşmalıdır.
7. Sandalyenin ön tekerlekleri en az 72mm veya en çok 80 mm ebadında olmalıdır.
8. Sandalyenin arka tekerleri spinergy jant, lastikleri yüksek hava basıncına dayanabilen en az 7 (yedi) bar hava basıncına dayanıklı ve salon tipi sporlara uygun olmalıdır.
9. Sandalyenin hareket etmesini sağlayan ve arka tekerleri üzerinde bulunan itme çemberlerinin derinliği en az 2(iki) kademeli ve ayarlanabilir olmalıdır.
10. Sandalyenin oturma zemini; T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Resmi Kuralları ve Oyun Yönetmelerinde (Tekerlekli sandalye sadece bir mindere izin verilir. Bu tekerlekli sandalye oturağı ile aynı boyutta olmalıdır. Minderin kalınlığı en az 3,5-4(Üç nokta beş tire dört) ve en az 4,5 (dört nokta beş)puanlı oyuncular için 5(beş) cm'den yüksek olmamalıdır. Diğer oyuncular için 10 (on) cm'yi geçmemelidir. Minder aynı yoğunluk ve tutarlıkta baştan başa yeterli, yumuşaklıkta olmalı, çapraz köşelerden katlandığında köşeler birbirine değmelidir. Hiçbir tahta veya sert madde yastığa otururken eklenmemelidir.) belirtildiği gibi olmalıdır.
11. Sandalye; her bir sporcunun ölçüleri (koltuk derinliği, koltuk genişliği, sırt yüksekliği, sırt yaslanma açıları, aks mesafesi, arka tekerleklerin açıları, ayak basma yeri ve oturma diz açı ölçüleri, sandalye şasesi toplam uzunluğu, ebat ve tolerans değerleri, sırt yaslanma bölgesi katlanabilir özelliği ) alınarak imal edilmiş olacaktır. Yüklenicinin uzman personeli tarafından alınan ölçüler, sporcunu istekleri ve T.C.Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketboluna tanımlanmış klasifikasyonlar ve lisanslar doğrultusunda sandalye üretimi yapılmalıdır.
12. Sandalyede Vidalı ayarlanabilir veya kaynaklı alüminyum ayak paneli olmalıdır.
13. Her Sandalye ile beraber bir çift arka spinergy teker jantı ve bir çift arka teker lastiği verilmelidir.
14. Sandalyenin üretim hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
15. Teklif edilecek olan ürünlerin ve aksesuarların teklifi veren firma Türkiye Yetkili Satıcısı ve Yetkili Satıcıdan onaylı Bayilik belgesini ihale dosyasında vermekle yükümlüdür.